Паспорт сканирования волокна № PS-212983-1

Дата формирования паспорта – 2021-12-13 16-28-51

1. Средневзвешенный диаметр по длине – 154,5 мкм.
2. График средних значений по срезам от длины:

1. Относительное среднее значение некруглости по длине – 3,48 %.
2. Среднеквадратическое отклонения диаметра по длине - 0,59 мкм
3. Максимальное значение диаметра –156,34мкм.
4. Минимальное значение диаметра –136,2мкм.
5. Путь к файлу сканирования геометрии:

<fileScanGeometry>

1. Путь к файлу сканирования дефектов:

<fileScandeffect>

1. Путь к файлу измерений спектров пропускания/отражения:

<fileSpectr>

Оператор Иванов Иван Иванович